	Exercices d’application Wan Routeur

Exercice 1 : Généralité (6 points)
1) Citez les différents modes de configuration d’un routeur.
2) A quoi servent les ACL ?
3) Expliquer les services AAA, TFTP, SMTP.
4) [bookmark: _GoBack]Tous ces services peuvent-ils être implémentés sur un même serveur ? pourquoi ? 
5) Quel est l’avantage du routage dynamique ? Expliquer le principe du RIP et de l’OSPF.
6) Expliquez les principes du Frame Relay, du RNIS, du DynDNS, du VPN et de l’Xdsl.
Exercice 2 : Travaux pratiques (14 points)
Soit l’infrastructure réseau ci-dessous :
[image: ]
1) Reproduire exactement ce réseau sous Packet Tracer.
2) Donner les adresses IP 192.168.Y.X à chaque Poste X. Y={0,1,2}.
3) Donner l’adresse IP 192.168.3.100 au serveur.
4) Configurer deux VLAN (vlan 10 et vlan 20) sur le Switch0.
5) Mettre le Poste 3, le Poste 4 et le Router0 dans le vlan 20, puis le Poste 10 dans le vlan 10.
6) Configurer le service DHCP (adresse de début=192.168.3.5, nombre de postes=2, passerelle=192.168.3.254) sur le serveur de sorte qu’il attribue automatiquement des adresses IP aux postes du réseau 192.168.3.0/24.
7) Donner des passerelles 192.168.Y.254 (y={0,1,2}) aux différents postes.
8) Configurer les différentes interfaces des routeurs vers les différents LAN.
9) Donner l’adresse 10.47.76.100 à l’interface série du Router0 (DCE) et l’adresse 10.47.76.50 à l’interface série du Router1 (DTE).
10) Configurer l’OSPF sur les deux routeurs et s’assurer que tous les LAN communiquent.
11) Sauvegarder la configuration des Routeur sur le serveur via le service TFTP.
12) Via des ACL, faire de sorte que :
a) Le poste 192.168.0.3 ne puisse pas communiquer avec le réseau 192.168.2.0/24.
b) Exclusivement le poste 192.168.1.1 ne puisse pas faire de ping vers le réseau 192.168.2.0/24.
c) Le réseau 192.168.1.0/24 ne puisse pas communiquer avec le réseau 192.168.3.0/24.
13) Configurer le service Radius sur le serveur de sorte que l’accès au Router1 soit conditionné par des paramètres d’authentification générés par le serveur.
14) Configurer le service SMTP en :
a) Utilisant le nom de domaine hetec.com.
b) Créant les utilisateurs m1srit et m2srit ainsi que leurs mots de passe.
c) Configurant le compte m1srit sur le Poste 2 et le compte m2srit sur le Poste 8.
d) faisant des tests d’échange de mail entre les deux postes.

MOUSSA Koyé Joseph           Quand on n’aiguise pas une hache au tranchant émoussé, il faut plus de force pour l’utiliser…
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